GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 16034 / PN-EN 1634-1
Protokół z przeglądu drzwi i bram przeciwpożarowych
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data przeglądu
	 

	Konserwator (imię i nazwisko)
	 

	Nr uprawnień / autoryzacji
	 


WYKAZ DRZWI I BRAM OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM
	Lp.
	Oznaczenie / lokalizacja
	Producent
	Nr fabryczny
	Klasa odporności (EI/EW)
	Dymoszczelność (Sa/S200)
	Samozamykacz
	Trzymacz / SSP
	Wynik
	Następny przegląd

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legenda:  S – sprawne   ·   N – do naprawy   ·   W – do wymiany elementu
ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Oględziny skrzydła i ościeżnicy — brak odkształceń, uszkodzeń i niedozwolonych przeróbek
	☐
	☐
	☐

	2
	Szczeliny i luzy na obwodzie skrzydła w granicach dokumentacji producenta (DTR)
	☐
	☐
	☐

	3
	Zawiasy i okucia — mocowanie, brak luzów, smarowanie
	☐
	☐
	☐

	4
	Zamek, rygle, zatrzask i klamka — prawidłowe działanie
	☐
	☐
	☐

	5
	Uszczelka pęczniejąca (ogniochronna) — kompletność i ciągłość
	☐
	☐
	☐

	6
	Uszczelki dymoszczelne i szczelność przylegania (dotyczy klasy Sa / S200)
	☐
	☐
	☐

	7
	Samozamykacz — pełne domknięcie z dowolnego położenia, siła zamykania min. EN 3 (PN-EN 1154)
	☐
	☐
	☐

	8
	Koordynator kolejności zamykania (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych)
	☐
	☐
	☐

	9
	Trzymacz elektromagnetyczny — zwolnienie po sygnale z SSP (jeżeli zainstalowany)
	☐
	☐
	☐

	10
	Przeszklenie ognioodporne i uszczelki przyszybowe — brak pęknięć, mocowanie listew
	☐
	☐
	☐

	11
	Oznakowanie — tabliczka znamionowa, klasa odporności, deklaracja właściwości użytkowych (DWU)
	☐
	☐
	☐

	12
	Brak blokad i klinów utrzymujących drzwi w pozycji otwartej bez trzymacza sprzężonego z SSP
	☐
	☐
	☐


UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Przegląd techniczny wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania wyrobu: PN-EN 16034; badania odporności ogniowej: PN-EN 1634-1; zamykacze drzwiowe: PN-EN 1154.
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
Strona  / 
