GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-B-02877-4 / PN-EN 12101
Protokół z przeglądu i konserwacji systemu oddymiania
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data przeglądu
	 

	Konserwator (imię i nazwisko, firma)
	 

	Nr autoryzacji producenta / uprawnień
	 


WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM
	Lp.
	Urządzenie
	Typ / model
	Ilość / lokalizacja
	Wynik
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Legenda:  Urządzenia: centrala oddymiania · klapy dymowe / okna oddymiające · siłowniki · przyciski oddymiania · czujki dymu · elementy napowietrzania.   Wynik: S – sprawne · N – do naprawy · W – do wymiany
ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Klapy dymowe / okna oddymiające otwierają się w pełnym zakresie, bez blokad
	☐
	☐
	☐

	2
	Siłowniki elektryczne / siłowniki pneumatyczne (naboje CO₂) — próba zadziałania
	☐
	☐
	☐

	3
	Centrala oddymiania — zasilanie podstawowe, sygnalizacja, stan akumulatorów
	☐
	☐
	☐

	4
	Wyzwalanie ręczne — przyciski oddymiania na wszystkich kondygnacjach
	☐
	☐
	☐

	5
	Wyzwalanie automatyczne — czujki dymu / sygnał z systemu SSP
	☐
	☐
	☐

	6
	Elementy napowietrzania (drzwi, okna, bramy napowietrzające) — otwarcie skoordynowane
	☐
	☐
	☐

	7
	Przewody elektryczne i pneumatyczne — brak uszkodzeń, zawilgocenia, korozji
	☐
	☐
	☐

	8
	Oznakowanie urządzeń i zgodność rozmieszczenia z dokumentacją projektową
	☐
	☐
	☐

	9
	Przywrócenie systemu do stanu dozorowania po próbach
	☐
	☐
	☐


OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY
UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Przegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — urządzenia oddymiające są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania dla grawitacyjnych instalacji oddymiających: PN-B-02877-4 (z Az1:2006); wyroby: PN-EN 12101 (m.in. część 2 — klapy dymowe, część 3 — wentylatory, część 10 — zasilacze); czynności serwisowe wg DTR producenta.
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
Strona  / 
